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	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	备注

	1
	高清庭审主机（核心产品）
	产品需支持河南法院一张网办公办案系统庭审模块无缝对接实现内外网融合开庭;可通过一张网办公办案系统中庭审模块根据不同庭审状态控制庭审主机显示不同的内容;需要与河南省高级人民法院音视频管理平台互联互通，需提供对接承诺函。
离线状态下，主机可开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制功能操作。
需配置触摸屏，可直接在触控屏上进行操作。
支持前面板物理按键，支持功能自定义如开启录像、停止录像、画面切换等功能；
支持≥4路3G/HD-SDI输入；支持≥4路HDMI输入；支持≥4路HDMI输出；支持≥12路麦克风接入端口支持48V幻象电源；6路立体声线路输入接口；支持≥8路平衡输出接口，凤凰头接口；
支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理。
内置数字音频处理器，MIC输入通道支持回声抵消（AEC）、噪声消除(ANS)、自动啸叫抑制(AFC）处理；
支持音频输入、输出、编解码器增益控制；
支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面；
支持≥8路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储；
支持视频录制存储，支持H.265、H.264录制；
支持叠加马赛克，叠加通道可选，默认≥3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度；支持证人变声功能；
RTSP、RTMP支持TCP、UDP传输协议；支持AAC、G.711A/U音频协议，支持标准H.323和SIP协议；
具备≥2路解码通道; 支持H.323、SIP、RTSP协议的点对点会议。
支持上传法庭纪律视频MP4格式；
支持通过内置中控单元RS-485对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位；
支持≥2路10M/100M/1000M自适应以太网接口；支持≥2路USB接口，可接U盘/移动硬盘，外置USB光驱；
支持USB接口音频文件自动输出。
支持对设备外接视频输入及音频输入进行检测；
内置一块≥2TB标准SATA硬盘；
	1
	台
	

	2
	音频采集主机
	1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器；
2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，支持反馈消除；
3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；
5.每通道可独立设置中文名称；
6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选；
7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；
8.每通道输出静音开关，相位开关；
9.中、繁、英三种语言灵活切换；
10.一键显示所有功能模块；
11.随机存储中文帮助文档及软件；
12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能；
13.通道拷贝、粘贴、联控功能；
14. 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；
15. 支持私有化网络部署，每个房间一台；设备安装过程中仅需配置1个IP地址，连接音频线，即可使用；
16.设备名称可修改，允许中文名称；
17.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；
18.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
19.模拟信号转为数字信号，支持≥12路输入（平衡），支持网络≥12路非混音输出（平衡）（单独输出以便用于语音识别分角色），多路音频同步到达（毫秒级）
20.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整；
21.方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在 Windows、Android、iOS 等平台上皆可快速操作；
22.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备；
23.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验；       
24.设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的问题；                      
25.可扩展USB接口，可以实现设备升级功能，USB音乐播放与录制功能；
26.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；27支持网络接口传输音频，使用华宇标准协议；直接提供网络音频流，支持Windows、信创等各类操作系统；
28.支持8~100组场景预设功能；
29.每台设备具有永久使用权，配置设备的软件均不需要授权；
30.直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	1
	套
	

	3
	书记员庭审智能终端
	1、CPU：国产化处理器，ARM架构，CPU物理核心数≥8核，最高主频≥2.3GHz，CPU安全可靠测评结果≥II级
2、CPU的热设计功耗≤15W  需提供证明材料
3、内存：≥8GB DDR4或LPDDR4及以上，内存频率≥5500MT/S；
4、存储：≥512GB 固态硬盘；
5、显卡：集成高性能显卡，支持VGA+HDMI接口；
6、光驱：DVDRW；
7、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡；
8、键盘、鼠标：同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标；
9、接口：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0及以上接口≥6个、3.5mm 耳机、麦克风三合一接口≥1、RJ45 接口≥1，10M/100M/1000M 自适应串口≥1、VGA 接口 ≥ 1 、HDMI 接口≥1；
10、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘）；
11、电源：≥180W电源；
12、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的操作系统
13、显示器≥23.8寸 
14、服务：原厂3年维保，3年上门服务
	1
	台
	

	4
	法官庭审智能终端
	1、CPU：国产化处理器，ARM架构，CPU物理核心数≥8核，最高主频≥2.3GHz，CPU安全可靠测评结果≥II级
2、CPU的热设计功耗≤15W  需提供证明材料
3、内存：≥8GB DDR4或LPDDR4及以上，内存频率≥5500MT/S；
4、存储：≥512GB 固态硬盘；
5、显卡：集成高性能显卡，支持VGA+HDMI接口；
6、光驱：DVDRW；
7、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡；
8、键盘、鼠标：同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标；
9、接口：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0及以上接口≥6个、3.5mm 耳机、麦克风三合一接口≥1、RJ45 接口≥1，10M/100M/1000M 自适应串口≥1、VGA 接口 ≥ 1 、HDMI 接口≥1；
10、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘）；
11、电源：≥180W电源；
12、操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的操作系统
13、显示器≥23.8寸 
14、服务：原厂3年维保，3年上门服务
	1
	台
	

	5
	电子签名终端（信创）
	国产化电子签名终端；
采用国产化芯片，支持信创环境；
需包含人证对比，指纹按印，摄像头，10寸电子屏幕；
签字自动录像，可在庭审系统中会看人员签字过程
	1
	台
	

	6
	高拍仪
	A4高拍仪500万像素以上，支持国产化环境  定焦500万像素
	1
	台
	

	7
	高清一体化摄像机
	采用1/2.7英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式；
支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；
支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像；
同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
高品质变焦镜头，最大视角≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍；
同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制；
支持预置位过程图像冻结功能；
云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s；
摄像机可设置255个预置位，预置位精度≤0.1°；
广电清晰度测试曝光，清晰度≥900TVL；
支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码；
支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频；
支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器；
支持水平、垂直翻转功能，可以适应吊装要求；
DC 12V输入，功耗≤12W
	4
	台
	

	8
	电容话筒
	1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；
3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声；
4、适于各种会议室、演讲扩声之用。
技术参数：
换能方式：电容式；
频率响应：  70Hz-12KHz
灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）
指向性： 心形单指向
最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz)
供电:  两节五号（AA）电池或幻像48V
底座尺寸：145×116×43mm，咪管长度：400mm
	8
	支
	

	9
	陪审员、当事人显示器
	23.8寸液晶显示器
	4
	台
	

	10
	大屏幕显示设备
	4K全高清液晶电视，屏幕≥55英寸，带HDMI输入
	2
	台
	

	11
	安装支架
	显示设备安装支架，可90°翻转根据现场实际情况，确定设备型号和安装方式。
	2
	套
	

	12
	扩声音箱
	1、外形美观，品质优良，安装方便，可靠性高，语言清晰；
2、额定/峰值功率： 60W/240W；
3、额定阻抗：  8Ω；
4、特性灵敏度： 88dB /w/m ；
5、输出声压级： 107dB/W/m(Continues)
                113dB/W/m(Peak) ；
6、额定频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz；
7、辐射角度（H×V）：90°×50° ；
8、扬声器单元： LF：6.5"×1，HF：2"×1 ；
9、箱体材料：  中密度纤维板 ；
10、输入接口： 接线盒；
11、吊挂点：   专用壁挂；
12、箱体尺寸(mm)： 250(W)×410(H)×180(D)； 
13、净重(kg)：5；
	2
	只
	

	13
	反馈抑制器
	1、本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用
6、支持自动混音，移频器移频4Hz
7、监测速度：高/中/低可选
8、输出电平：高/中/低可选
9、2英寸TFT液晶显示屏
10、密码锁定和解锁功能
11、中英文语言选择功能
12、支持PC软件全功能控制
技术指标：
1、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
2、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%
3、信噪比（A计权）：≥105dB
4、最大输入电平：≥18dBu
5、最大输出电平：≥11dBu
6、串音：≥100dB
7、增益差：≤0.5dB
8、过载源电动势≥6.1V
9、尺寸(L×W×H)(mm)：483×244×47
10、净重：3.0kg
	1
	台
	

	14
	专业功放
	功能描述：
1、多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所；
2、带两路有线话筒输入接口，一路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，二组线路输出接口，两组功率输出接口；
3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源；
4、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放；
5、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制；
6、功放输出通道中L通道可独立调节输出大小。

技术参数：
1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，两路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；同时使用蓝牙和 U 盘时，U 盘播放优先（U 盘插上后自动播放）；
2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、1路无线话筒输入（1路3.5三芯）、一路USB可用于2.4G无线话筒供电、3组立体声线路输入（RCA*6莲花接口）；
3、带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）；
4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口；
5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能；
6、额定功率(RMS)：2×60W  8Ω,2×120W  4Ω；                              
7、总谐波失真：≤0.5%；
8、线路频率响应：20Hz～20KHz  ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz  ±3dB；
9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，100±10mV无线话筒；
10、信噪比：≥80dB；                            
11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB；
12、整机高度：1U；
13、最大功率消耗：350W；
14、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。
	1
	台
	

	15
	时序电源控制器
	1、液晶显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态；
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒；
3、采用新国标电源插座，安全有保障；
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；
5、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。
6、支持PC和Android端控制
技术指标：
1、可控电源路数：8路；
2、时序通道：默认1秒（可通过上位机修改，最大96秒）；
3、通道额定输出电流：10A；
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压:AC 180V～AC 240V，50Hz/60Hz 
	1
	台
	

	16
	打印机
	国产化A4黑白打印机
具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面打印。
	1
	台
	

	17
	交换机
	[bookmark: _GoBack]千兆三层可管理交换机,包转发率88Mpps,交换容量432Gbps,24个千兆电口,4个2.5G 光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳 ,挂耳默认自带
	1
	台
	

	18
	机柜
	定制， 19"标准机柜
	1
	台
	

	19
	布线材料
	线槽、线管、绝缘胶布等辅材
	1
	批
	



